 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «КОЗЬМИНСКОЕ»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24 мая 2022 года № 15

с. Козьмино

**Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения «Козьминское» Ленского муниципального района Архангельской области и на прилегающих к ним территориях**

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,от 18.11.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», Уставом МО «Козьминское», **постановляет:**

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Козьминское» Ленского муниципального района Архангельской области (далее – сельское поселение) согласно приложению № 1.

# 2. Утвердить перечень наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов сельского поселения, согласно приложению № 2.

3. Утвердить форму акта проверки источников наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению № 3.

4. Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения, находящихся на водопроводных сетях поселения, результаты проверки оформлять актом.

5. Администрации МО «Козьминское», а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения необходимо:

5.1. Ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения;

5.2. Составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния.

5.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

6. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории сельского поселения определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

7. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации МО «Козьминское» опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник» муниципальных правовых актов муниципального образования «Козьминское».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Козьминское» Р.Н.Кварацхелия

Приложение № 1

к постановлению администрации МО «Козьминское»

от 24 мая 2022 года № 15

**ПРАВИЛА**

**учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения«Козьминское» Ленского муниципального района Архангельской области (далее – сельское поселение) и обязательны для исполнения абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация МО «Козьминское», а также абонент, в ведении которого они находятся, либо на принадлежащем им земельном участке.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

**2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения**

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть введён под крышку люка.

2.4. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

**3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.**

3.1. Руководители организаций водопроводного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация МО «Козьминское», абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

**3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:**

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

**4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения**

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится **не реже одного раза в пять лет.**

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением главы МО «Козьминское» создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления сельского поселения, органа государственного пожарного надзора, организации водопроводного хозяйства (при наличии), абоненты.

**4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:**

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов (при наличии);

- наличие насосов - повысителей, их состояние (при наличии);

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов)(при наличии),

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

**5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.**

5.1. Администрация МО «Козьминское», а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

**6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.**

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.

Приложение № 2

к постановлению администрации МО «Козьминское»

от 24 мая 2022 года № 15

# **Перечень**

# **наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес, месторасположение водоисточника на местности (ориентир для быстрого обнаружения)** | **Характеристика (диаметр, вид водопровода, емкость водоема)** | **Тип**  **источника пожаротушения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **с. Козьмино** |  |  |
| 1. | ПВ №1 д. Забелино, ул. Садовая,, д. 1 | V-40 куб.м | Закрытый пожарный водоем |
| 2. | ПВ№2 д. Забелино, ул. Первомайская, д.5 | V-50 куб.м | Закрытый пожарный водоем |
| 3. | ПВ№ 3 ул. Первомайская, д. 40 | V-40 куб.м | Закрытый пожарный водоем |
| 4. | ПВ№ 4 с. Козьмино, ул. Центральная д. 3 | V-75 куб.м | Закрытый пожарный водоем |
| 5. | ПВ № 5ул. Первомайская, д. 2а( здание ПТО) | V-65 куб.м | Закрытый пожарный водоем |
| 6. | ПВ№ 6 с. Козьмино, ул. Вычегодская д. 17 | V-50 куб.м | Закрытый пожарный водоем |
| 7. | ПВ№ 8 с. Козьмино, ул. Школьная | V-200 куб.м | Закрытый пожарный водоем |
|  | **п.Гыжег** |  |  |
| 8. | ПВ № 13 п. Гыжег, ул. Яренская (на перекрестке с ул. Первомайская) | V-50 куб.м | Закрытый пожарный водоем |
| 9. | ПВ№14 п. Гыжег, ул. Первомайская д. 7, (у школы) | V-100 куб.м | Закрытый пожарный водоем |
| 10. | ПВ № 15 п. Гыжег, ул. Вычегодская, (у клуба) | V-100куб.м | Закрытый пожарный водоем |
|  | **с. Лена** |  |  |
| 11. | ПВ№19 с. Лена, ул. Лесная, д. 29 | V-50 куб.м | Закрытый пожарный водоем |
| 12. | ПВ№20 с. Лена, ул. Лесная. д. 21 | V-50 куб.м | Закрытый пожарный водоем |
| 13. | ПВ№ 21 с. Лена, ул. Кости Зинина, д.12 | V-50 куб.м | Закрытый пожарный водоем |
| 14. | ПВ№22 с. Лена. у. Кости Зинина, д.7 (у школы) | V-150 куб.м | Закрытый пожарный водоем |
| 15. | ПВ№23 с. Лена, ул. Кости Зинина, д. 34 (у здания Администрации) | V-50 куб.м | Закрытый пожарный водоем |

Приложение № 3

к постановлению администрации МО «Козьминское»

от 24 мая 2022 года № 15

**АКТ**

**проверки источников наружного**

**противопожарного водоснабжения**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. село\_\_\_\_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, представитель администрации МО «Козьминское»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороныи представитель организации\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с \_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ года по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_\_\_ года произведен осмотр технического состояния пожарных водоемов, расположенных на территории населённых пунктов сельского поселения «Козьминское» Ленского муниципального района Архангельской области.

**Проверкой осмотрены пожарные водоемы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количество** | **Примечание** |
|  |  |  |  |
| 1. | Осмотрено пожарных водоемов |  |  |
| 2. | Обнаружено неисправных пожарных |  |  |
|  | водоемов |  |  |
| 3. | Исправлено водоемов |  |  |
| 4. | Обнаружено замороженных водоемов |  |  |

**Неисправные пожарные водоемы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **№ ПГ (ПВ)** | **Адрес** | **Причина** | **Ведомственная** | **Примечание** |
| **п/п** |  |  | **неисправности** | **принадлежность** |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

**Исправные пожарные водоемы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **№ ПГ (ПВ)** | **Адрес** | **Ведомственная** | **Примечание** |
| **п/п** |  |  | **принадлежность** |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Акт составлен в 2-ух экземплярах – по одному экземпляру каждой стороне.

Представитель администрации МО «Козьминское» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Представитель организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.